附件：非接触眼压计技术参数表

|  |  |
| --- | --- |
| **非接触眼压计技术参数** | |
| **类型** | 非接触型 |
| **测量范围** | 1-60mmHg |
| **测量模式** | **自动/手动** |
| **眼压补正功能** | 输入数据进行补正 |
| **操作距离** | ≥11.0mm |
| **左右眼切换** | **自动/手动** |
| **下巴托调解方式** | 电动调节 |
| **精确度** | **1-0.1mmHg** |
| **显示器尺寸** | ≥5.7英寸 |
| **数据接口** | **DICOM (或通过转换接DICOM)** |